**CosmoScan GXIIIの使用にあたっての注意事項**

1）本機器を使用する方は、ユーザー会に参加していただきます。ユーザー会では、情報の共有や、定期的に必要となるキャリブレーションおよび部屋と機器の清掃などを協力して行っていきます。

2）初めて使用される方は、ユーザー会の定める**技術トレーナーの指導を受けてから使用**していただきます。まずは機器管理者([uchibek@hiroshima-u.ac.jp](mailto:uchibek@hiroshima-u.ac.jp))まで連絡ください。

3）機器の予約は、「撮影を行う時間」ではなく、準備や片付けも含めた「部屋に滞在する時間」で行ってください。

4）撮影に先立って、機器のWarm upを行う必要があります。Warm upに要する時間は、前回の使用からの間隔によって長くなります。Warm upを行う時間は予約時間に含める必要はありませんので、必要に応じて予約日の朝など事前に行ってください。同日に既に使用されている場合は、この操作は必要ありません。

5）Warm upを行う際は、①サンプルベッドが外されていること、②ボアカバーに汚れがないこと、③X線フィルターがCu1.0mmになっていることを確認した上で行ってください。

6）撮影後は、サンプルベッドやボアカバーなどに付着した汚れを、水や中性洗剤できれいに拭き取ってください。アクリル素材はアルコールを使用すると劣化しますので使用しないでください。

7) 撮影が終了したら、マニュアルを参照してエックス線照射時間を確認し、使用簿に記入してください。

8）データは定期的に消去しますので、撮影後は速やかに持ち帰ってください。この際使用するHDDやSSDなどの記憶媒体は、事前にウイルススキャンをしたものを使用してください。データを扱うPCもアンチウイルスソフトがインストールされていることを確認してください。

9）何かトラブルが生じた場合は、機器管理者に速やかに連絡してください。

10）当面の間、夜間（18：00以降）と休日の使用は控えてください。

連絡先：顎顔面解剖学　内部健太(uchibek@hiroshima-u.ac.jp)